





## IMPORTANT SAFEGUARDS

##### When using this electric appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handle or knobs.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the oven in water or other liquids.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return the appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazard or injury.
8. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven, or in a microwave oven.
9. When operating the oven, keep at least 12 cm of space on all sides of the oven to allow adequate air circulation.
10. Unplug from outlet when not in use, or before cleaning. Let it to cool down before putting on or taking off parts, or before cleaning.
11. Do not cover any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven.
12. Extreme caution should be exercised when removing tray or disposing of hot grease or other hot liquids.
13. Do not clean the oven with metal scouring pads. Metal chippings would touch electrical parts and endanger a risk of electric shock.
14. A fire may occur if the oven is covered by or placed near flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on the oven during operation.
15. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass.
16. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
17. Do not store any materials, other than manufacturer’s recommended accessories, in this oven when not in use.
18. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet. Always hold the plug, but never pull the cord.
19. Always wear protective, insulated oven mitts when inserting or removing items from the hot oven.
20. This appliance has a tempered, safety glass door. The glass is stronger than ordinary glass and more resistant to breakage. Avoid scratching door surface or nicking edges. If the door glass has a scratch or nick, contact the nearest Authorized Service Center for examination and repair.
21. Do not use outdoors.
22. Do not use appliance for other than intended use.
23. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.
24. The accessible surfaces are liable to get hot when the appliance is operating.
25. The glass door cannot support goods in the fully open position.
26. The appliance is not intended to be controlled by an external timer or separate remote-control system.
27. If the surface of the hotplate is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock. Return appliance to the nearest Authorized Service Center for repair.
28. Caution, hot surface! The temperature of accessible surface may be high when the appliance is in operation. Do not touch hot surfaces. Use handle or knobs.
29. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
30. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
31. For appliance with type Y attachment, if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!


##### Before using your cooker for the first time, be sure to:

1. Read all instructions included in this manual.
2. Make sure oven is unplugged and Timer Knob is in the off position.
3. Remove all racks and pans. Wash the racks and pans in hot sudsy water or in dishwasher.
4. Thoroughly dry all accessories and re-assemble in oven. Plug oven into outlet and you are ready to use your new cooker with Rotisserie and Grill.
5. After re-assembling your oven, we recommend that you run it at MAX temperature for approximately 15 minutes to eliminate any packing oil that may remain after shipping.

##### When begin to use:

1. Confirm the marked power consumption is in conformity with your household electric power.
2. Do not let cord hang over edge of table or counter to avoid that children may stumble over.
3. If the supply cord is damaged, the oven should not be used before it is repaired.
4. Oven should be sent to the manufacturer, authorized service agent or a similarly qualified person to repair in order to avoid a hazard.

## DESCRIPTION OF APPLIANCE



* 1. Left Hotplate
  2. Right Hotplate
  3. Temperature knob of Right Hotplate
  4. Temperature knob of left Hotplate
  5. Temperature knob of oven
  6. Function knob (oven)
  7. Indicator light of hotplate
  8. Indicator light of oven
  9. Heating element
  10. Glass door
  11. Door handle
  12. Wire rack
  13. Food tray
  14. Food tray / Wire rack handle

**Left/Right Hotplate**: Use for cooking various casserole dishes and other desired use.

**Knob**: Temperature Knob, Function Knob

**Wire Rack:** For toasting, baking, and general cooking in casserole dishes and loading food tray.

**Food Tray**: For use in broiling and roasting various foods that contain water or will release water or oil during cooking.


**Door handle:** Cool handle to avoid any scald.

**Glass Door:** Transparent tempered glass allows you to view the cooking process conveniently.

**Food Tray/Wire Rack Handle**: Allows you to pick up Food Tray and Grill Rack to avoid any scald.

## CONTROL PANEL

**Hotplate Function Knob:** Select working modes.



* Left hotplate in function
* Right hotplate in function

**Temperature Knob:** The temperature choice is from low to 230ºC. You could select desired temperature according to the practical situation.

**Heating Element Function Knob:** Select working modes.

Grill: Only the top heating element will heat up.

Lower heating: Only the bottom heating element will heat up.

Convectional: The top and bottom heating elements will heat up.

Grill with Fan

## OPERATION

: Convectional with fan

**NOTE:** The oven and both big and small hotplates can work at the same time.

Place the oven on a stable flat surface. Be sure that no other appliances are plugged into the

same circuit with the oven.

Plug the oven into the mains socket. The oven indicator light will illuminate. Hotplate indicator light will illuminate when there is a hotplate working.

##### Using Your Oven

* + 1. Place the food on grill rack or food tray and close the oven door.
       1. Do not use any paper or plastic container.
       2. Use food tray for any food that is small in size or likely to drip while cooking.
       3. Place the food evenly on the grill rack.
    2. Insert the power plug into the socket.
    3. Set the cooking time and desired temperature and select the desired function.
    4. When the cooking finished, please turn the function knob to “OFF” and use accessory handle or oven mitts to remove hot food to avoid any scald.
    5. Remove the power plug from the socket after cooking.

##### Oven cooking guide Grill

This setting is ideal for use when toasting bread and grilling chicken, sausage, pork chops and

bacon.

##### Lower heating

This setting can be used for most food cooked in the conventional function, but will take longer.

##### Convectional

This setting is ideal for use when cooking baked potatoes, roasting meat and vegetables, ready meals, casseroles, stews, bread, cakes and desserts.

##### Grill with Fan

This setting is ideal for use when toasting bread and grilling chicken, sausage, pork chops and bacon. This setting used in the conventional function, it will take longer.

### Convection with fan

The settings are ideal for use when cooking baked potatoes, roasting meat and vegetables, ready meals, casseroles, stews, bread, cakes and desserts. This setting used in the conventional function, it will take longer.

##### Using the Hotplate

Hotplate could be used to cook various casserole dishes.

##### Cooking Utensils

1. Cooking gears that can be placed on top of the heater to heat food includes all utensils

made of ferrite element such as enamel, cast or stainless steel with a smooth base which diameter of 85-180mm, have a flat bottom and are covered with lid.

1. Utensils that should not be used to heat food include that is made of aluminum or copper

and containers with a base diameter no more than hotplate set value.

##### Operation Instructions

* + Plug in the power socket.
  + Turn Function to  (large hotplate in function),  (small hotplate in function).

## CARE & CLEANING

#### ALWAYS UNPLUG OVEN AND ALLOW TO COOL BEFORE CLEANING!

Your oven features a quick-clean coating. If desired, wipe walls with damp cloth. Do not use steel wool scouring pads, abrasive cleaners or scrape walls with metal utensils as this may damage the quick-clean interior. Wash all accessories in hot sudsy water or in a dishwasher. Wipe the door clean with a damp cloth and wipe dry with a paper or cloth towel.

## TECHNICAL SPECIFICATION

Power consumption: 220V-240V~, 50/60Hz

Maximum output power: 3100W


Hotplates output: 1 x 800, 1x1200 = 2000W

Oven output power: 1100W

Oven capacity: 38 L

This appliance is not intended for use by persons ( including children) with reduced physical , sensory or mental capabilites, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased.They

return and can take this product for environmental safe recycling.

There are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us keep the environment clean.

This product is designed and corresponds to all European directives and requirements.

**ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА**

# RP51441A38

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба преди да използвате уреда за първи път. Запазете ръководството за бъдещи справки.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА!

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

##### При употребата на този уред трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:

1. Прочетете всички инструкции.
2. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте бутоните и дръжките.
3. Бъдете внимателни и не оставяйте уреда без надзор, докато се използва от или в присъствието на деца.
4. За да се предпазите от електрически шок, не потапяйте захранващия кабел и частите

на уреда във вода и други течности.

1. Не допускайте захранващият кабел да виси от ръба на масата или работния плот и да се докосва до горещи повърхности.
2. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, щепселът или самият уред е повреден. Занесете уреда в оторизирания сервизен център за проверка, ремонт или настройка.
3. Употребата на аксесоари, които не са одобрени от производителя, може да доведе до нараняване на потребителя.
4. Не поставяйте върху или в близост до газови или електрически котлони, в загрети конвенционални или микровълнови фурни.
5. Около фурната трябва да има минимум 12 см свободно пространство с цел адекватна циркулация на въздух.
6. Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате и преди да го почистите. Оставяйте уреда да изстине напълно преди да монтирате или демонтирате аксесоари и преди почистване.
7. Не покривайте никоя част на уреда с метално фолио. Това ще доведе до прегряване на уреда.
8. Бъдете изключително внимателни, когато изваждате тавата или изхвърляте гореща мазнина или друга гореща течност.
9. Не почиствайте фурната с метални гъби и четки. Това може да доведе до електрически шок.
10. Възможно е възникване на пожар, ако фурната бъде покрита или поставена в близост до леснозапалими материали, в това число завеси, драперии, стени, облепени с тапети и други подобни. Не съхранявайте нищо върху фурната, докато тя работи.
11. Бъдете изключително внимателни, когато използвате съдове, произведени от материали, различни от метал и огнеупорно стъкло.
12. Не поставяйте предмети във фурната, произведени от: картон, пластмаса, хартия и други подобни.
13. Не съхранявайте други предмети във фурната, освен оригиналните аксесоари от комплекта, когато не я използвате.
14. Преди да изключите уреда от контакта, поставете всички бутони за управление на позиция „Изключено“. Винаги хващайте щепсела, не дърпайте кабела.
15. Винаги носете кухненски ръкавици, когато поставяте или изваждате ястия от горещата фурна.
16. Тази фурна е оборудвана с врата от огнеупорно стъкло. Стъклото е по-здраво и

издръжливо от обикновените стъкла. Не надрасквайте повърхността на стъклото и не откъртвайте ръбовете му. В случай на надраскване или откъртване на ръбовете, свържете се с оторизирания сервизен център за проверка или ремонт.

1. Не използвайте на открито.
2. Използвайте уреда само по предназначение.
3. Този уред е предназначен само за домашна употреба.
4. Достъпните повърхности могат да бъдат горещи, когато уредът работи.
5. Стъклената врата не може да поема товар при отворено положение. Не поставяйте нищо върху вратата, докато е отворена.
6. Този уред не е предназначен да работи под влиянието на външни таймери или дистанционни управления.
7. Ако повърхността на котлоните е напукана, моля, изключите уреда, за да се предпазите от електрически шок. Свържете се с оторизирания сервизен център.
8. Внимание, горещи повърхности! Температурата на достъпните повърхности

може да бъде изключително висока, докато уредът работи. Не докосвайте горещите повърхности, използвайте дръжките и бутоните.

1. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни и ментални способности, или от такива без опит и знания, освен ако не са надзиравани и напътствани от друго лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Не допускайте деца да си играят с уреда.
3. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени с нов от производителя, оторизирания сервизен център или друго, квалифицирано за целта лице, за да се избегне риск от възникване на злополука.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

##### Преди да използвате уреда за първи път:

1. Прочетете всички инструкции.
2. Уверете се, че уредът е изключен от контакта и всички бутони и ключове са на позиция „изключено“.
3. Разопаковайте всички тави и решетки и ги измийте с топла вода и препарат. Тавите и решетките са подходящи за съдомиялни машини.
4. Подсушете всички аксесоари и ги поставете на местата им във фурната. Включете уреда към електрическата мрежа. Вече сте готови да използвате новата Ви фурна.
5. След като поставите всички аксесоари и сте включили уреда в контакта, е препоръчително да включите фурната на максимална температура и да я оставите да работи около 15 минути с цел обгаряне на останалите от производствения процес смазочни материали.


##### При първоначална употреба:

1. Уверете се, че електрическото напрежение във Вашия дом отговаря на това, описано върху уреда.
2. Не допускайте захранващият кабел да виси от ръба на масата или работния плот,

където може да бъде дръпнат от деца.

1. Ако захранващият кабел е повреден, не използвайте уреда, докато кабелът не бъде подменен.
2. Ремонтите на уреда трябва да се извършват единствено от производителя, оторизирания сервизен център или друго, квалифицирано лице, за да се избегне риск от възникване на злополука.

# ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



* 1. Ляв котлон
  2. Десен котлон
  3. Терморегулатор на десния котлон
  4. Терморегулатор на левия котлон
  5. Терморегулатор на фурната
  6. Ключ за избор на функция (фурна)
  7. Светлинен индикатор за включен котлон
  8. Светлинен индикатор за фурната
  9. Нагревател
  10. Стъклена врата
  11. Дръжка на вратата
  12. Решетка
  13. Тава
  14. Дръжка за тавата и решетката

**Ляв/Десен котлон**: Подходящ за готвене на различни ястия.

**Ключове**: Регулиране на температурата на котлоните и фурната и за избор на функция. **Решетка:** За запичане, скара и готвене на различни ястия в касероли. Служи за поставяне на тавата.


**Тава**: За готвене на различни ястия, съдържащи или отделящи вода или мазнина по време на готвене.

**Дръжка на вратата:** Топлоизолирана дръжка за предпазване на ръцете.

**Стъклена врата:** Прозрачното огнеупорно стъкло Ви позволява да наблюдавате процеса на готвене.

**Дръжка за тавата и решетката:** Позволява удобно захващане на тавата и решетката с цел предпазване на ръцете от изгаряния.

## ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ



**Избор на функция:** Изберете желаната функция за готвене.

* Ляв котлон
* Десен котлон

**Регулатор на температурата:** Обхват на регулиране от 100 до 230°C. Изберете

температурата според рецептата.

**Избор на функция за фурната:** Изберете желаната функция на фурната.

Горен нагревател: Работи само горният нагревател.

Долен нагревател: Работи само долният нагревател.

Долен + горен нагревател: Работят и двата нагревателя.

Печене с вентилатор

Конвекция с вентилатор

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Фурната и котлоните могат да работят едновременно.

Поставете фурната на равна и стабилна повърхност. **Уверете се, че няма други уреди, включени в контакта, където е включена фурната.**

Включете уреда към електрическата мрежа. Червеният светлинен индикатор за включено захранване ще светне. Индикаторът за котлоните ще свети само, когато е включен котлон.

##### Употреба на фурната

* + 1. Поставете храна върху решетката или тавата и затворете вратата.
       1. Не използвайте хартиени или пластмасови съдове за печене.
       2. Използвайте тавата за печене на храни с малки размери на парчетата или на храни, които отделят течности при готвене.
       3. Разпределете храната равномерно върху решетката.
    2. Включете уреда в контакта.
    3. Настройте желаната температура и изберете желаната функция за готвене.
    4. След като храната е готова, върнете ключовете за управление на позиция

„Изключено“ и използвайте дръжката или кухненски ръкавици, за да извадите храната от фурната.

* + 1. Изключете уреда от контакта.

##### Функции на фурната Горен нагревател

Тази функция е подходяща за запичане на хляб, печене на пилешко месо, наденица,

свински късчета и бекон.

##### Долен нагревател

Тази функция е подходяща за готвене на всякакви ястия по конвенционален метод, но отнема повече време.

##### Долен + горен нагревател

Функцията е подходяща за печене на картофи, месо, зеленчуци, полу-готови ястия, готвене в касероли на задушено, приготвяне на сладкиши и десерти.

##### Печене с вентилатор

Тази функция е подходяща за печене на хляб, пиле, наденички, свински хапки и бекон. Печенето на тези продукти с по конвенционален начин отнема повече време.

##### Конвекция с вентилатор

Тази функция е подходяща за печене на картофи, месо със зеленчуци, полуготови ястия, задушено, хляб, кекс и други десерти. Приготвянето на тези ястия по конвенционалния начин отнема повече време.

##### Употреба на котлоните

Използвайте котлоните за готвене на всякакви ястия.

##### Готварски съдове

1. Подходящите съдове за готвене са всички съдове, произведени от феритни материали, като емайлирани стоманени съдове, съдове от чугун и неръждаема стомана. Съдовете трябва да имат гладко дъно с диаметър от 85 до 180mm и капак.
2. Не използвайте съдове, произведени от алуминий и мед и имащи диаметър на дъното по-голям от този на най-големия котлон.

##### Инструкции за употреба

* + Включете уреда в контакта.
  + Поставете ключа за избор на функция на позиция  (голям котлон),  (малък котлон).

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

#### ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ УРЕДА ОТ КОНТАКТА И ГО ОСТАВЯЙТЕ ДА ИЗСТИНЕ НАПЪЛНО ПРЕДИ ДА ГО ПОЧИСТИТЕ!

Фурната има лесно за почистване покритие. Избършете стените на фурната с влажна кърпа. Не използвайте метални гъби, абразивни почистващи препарати и шпатули, защото те ще повредят покритието. Измийте всички аксесоари в топла, сапунена вода или в съдомиялна машина. Избършете вратата с влажна кърпа, след което подсушете с хартия или суха кърпа.

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


Номинално напрежение: 220V-240V~, 50/60Hz Максимална мощност: 3100W

Мощност на котлоните: 1 x 800, 1x1200 = 2000W Мощност на фурната: 1100W

Обем на фурната: 38 литра

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липсващи знания и опит, освен ако не се наблюдават или не се инструктират относно употребата на уреда от лице, отговарящо за безопасността им.

Децата трябва да се наблюдават, за да се уверите, че не си играят с уреда.

Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Този символ означава, че

електрическото и електронното оборудване трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Моля изхвърляйте това оборудване в местния център за събиране на отпадъци / център за рециклиране.

Има отделни системи за събиране на използвани електрически и електронни продукти. Моля да ни помогнете за опазването на околната среда.

 **Този продукт е разработен и отговаря на всички Европейски директиви и изисквания.**

### Hλεκτρικός φούρνος RP51441A38 ΟΔΙΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Μόνο για οικιακή χρήση!

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή πρέπει να ακολουθούνται βασικές

προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και λαβές.
3. Να είστε προσεκτικοί και να μην αφήνετε τη συσκευή σας χωρίς επίβλεψη, ενώ σε χρήση από ή με την παρουσία των παιδιών.
4. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα μέρη της συσκευής στο νερό και άλλα υγρά.
5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή της επιφάνειας εργασίας και να αγγίξει καυτές επιφάνειες.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο, το φις ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί ζημιά. Παρακαλώ στείλτε το σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του χρήστη.
8. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε ένα αέριο ή ηλεκτρικές εστίες, σε θερμαινόμενοι συμβατικοί φούρνοι ή φούρνοι μικροκυμάτων.
9. Γύρω από το φούρνο πρέπει να έχει τουλάχιστον 12 cm ελεύθερος χώρος, ώστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα.
10. Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν είναι σε χρήση και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν τον καθαρισμό.
11. Μην καλύπτετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής με μεταλλικό φύλλο.

Αυτό θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση της μονάδας.

1. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το ταψί ή την απόρριψη του ζεστού γράσο ή άλλο ζεστό υγρό.
2. Μην καθαρίζετε το φούρνο με μεταλλικά σφουγγάρια και βούρτσες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
3. Ενδέχεται να προκύψουν πυρκαγιάς, αν ο φούρνος καλύπτεται ή τοποθετείται κοντά σε εύφλεκτα υλικά, συμπεριλαμβανομένων κουρτίνες, τοίχοι με ταπετσαρία και τα παρόμοια. Μην αποθηκεύετε τίποτα στο φούρνο μέχρι λειτουργεί.
4. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε δοχεία κατασκευασμένα από υλικά, διάφορα από μέταλλο και γυαλί πυρέξ.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο φούρνο από: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί και τα παρόμοια.
6. Μην αποθηκεύετε άλλων αντικειμένων στο φούρνο, εκτός από τα γνήσια αξεσουάρ που παρέχονται, όταν δεν είναι σε χρήση.
7. Πριν να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε όλα τα κουμπία ελέγχου της θεσής "Off". Πάντα να κρατάτε το φις, μην τραβήξτε το καλώδιο.
8. Να φοράτε πάντα γάντια φούρνου όταν εισάγετε ή αφαιρείτε πιάτα από τον καυτό φούρνο.
9. Ο φούρνος είναι εξοπλισμένος με μια γυάλινη πόρτα πυρέξ. Το γυαλί είναι πιο ισχυρό και ανθεκτικό από ό, τι κοινό γυαλί. Μην γρατσουνίσετε την επιφάνεια του γυαλιού και μην αποκόβετε άκρες. Σε περίπτωση γρατσουνιές ή

ρωγμές στα άκρα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για έλεγχο ή επισκευή.

1. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.
3. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
4. Προσιτές επιφάνεια μπορούν να είναι καυτές, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
5. Η γυάλινη πόρτα δεν μπορεί να λάβει το φορτίο στην ανοικτή θέση. Μην τοποθετείτε τίποτα στην πόρτα, ενώ είναι ανοιχτό.
6. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί υπό την επίδραση των εξωτερικών χρονόμετρα ή τηλεχειριστήρια.
7. Εάν η επιφάνεια των πλακών έχει ραγίσει, παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
8. Προσοχή, θερμές επιφάνειες! Η θερμοκρασία προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή, ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε τις λαβές και πόμολα.
9. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με φυσικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται και καθοδηγούνται από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
10. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
11. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή άλλο ειδικευμένο πρόσωπο για το σκοπό να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

Πριν από τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα και όλα τα κουμπιά και διακόπτες οριστεί σε "off".
3. Βγάλτε όλα οι δίσκοι και τα δίκτυα και τα πλένουμε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Τηγάνια και σχάρες είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.
4. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα και τα βάζουμε στη θέση τους στο φούρνο. Συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο. Τώρα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τον νέο σας φούρνο.
5. Μόλις βάλετε όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευή, είναι σκόπιμο να ενεργοποιήσετε το φούρνο στη μέγιστη θερμοκρασία και αφήστε το να λειτουργήσει περίπου 15 λεπτά για να καίει το υπόλοιπο των λιπαντικών της παραγωγικής διαδικασίας.


Κατά την αρχική χρήση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στο σπίτι σας αντιστοιχεί με αυτήν που περιγράφεται

στη συσκευή.

1. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή της επιφάνειας εργασίας, όπου μπορεί να τραβηχτεί από τα παιδιά.
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να αντικατασταθεί το καλώδιο.
3. Επισκευές της μονάδας πρέπει να γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή άλλο ειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

### Περιγραφή της συσκευής



1. Αριστερά εστία
2. Δεξιά εστία
3. Ο θερμοστάτης της δεξιάς εστίας
4. θερμοστάτης της Αριστεράς εστίας
5. θερμοστάτης φούρνου
6. Κλειδί λειτουργία επιλογής (φούρνο)
7. Η ενδεικτική λυχνία για ενεργοποιημένη εστία
8. Η ενδεικτική λυχνία για το φούρνο
9. θερμαντήρας
10. Γυάλινη πόρτα
11. Λαβή της πόρτας
12. Πλέγμα
13. Ταψί
14. Χειρολαβή για το ταψί και το πλέγμα

Αριστερά / Δεξιά εστία : Κατάλληλη για το μαγείρεμα διαφόρων φαγητών. Κλειδιά: Ρυθμίση τη θερμοκρασίας εστιών και του φούρνου και λειτουργία επιλογής.

Πλέγμα: Για ψήσιμο, σχάρα και το μαγείρεμα διαφόρων φαγητών σε κατσαρόλες.

Χρησιμεύει για να τοποθετήσετε το ταψί.


Ταψί: Για το μαγείρεμα διαφόρων φαγητών που περιέχουν ή διαρροή νερού ή το λίπος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Χερούλι της πόρτας: Θερμομονωμένη λαβή για την προστασία των χεριών. Γυάλινη πόρτα: Διαφανές πυρίμαχο γυαλί σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη διαδικασία ψησίματος.

Λαβή για το ταψί και το πλέγμα: Επιτρέπει αναπαυτικά πιάσιμο του ταψιού και

πλέγμα για την προστασία των χεριών από εγκαύματα.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



**Επιλέξτε λειτουργία:** Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία μαγειρέματος.

* Αριστερά εστία
* Δεξία εστία

**Θερμοκρασία ελεγκτή:** Εύρος ρύθμισης 100-230 ° C. Επιλέξτε τη θερμοκρασία

ανάλογα με τη συνταγή.

**Επιλογή λειτουργίας για φούρνο:** Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία του φούρνου.

Άνω θερμάστρα: Λειτουργεί μόνο πάνω θερμάστρα.

Κάτω θερμάστρα : Λειτουργεί μόνο κάτω θερμάστρα.

Κάτω + άνω θερμάστρα: Λειτουργούν και τα δυο θερμοσίφωνα.

Γκριλ με ανεμιστήρα

Μεταγωγή με τη ανεμιστήρα

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φούρνος και εστίες μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα.

Τοποθετήστε το φούρνο σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες συσκευές που συνδέονται με την πρίζα, όπου είναι ενεργοποιημενος ο φούρνος.

Συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Ο δείκτης για τους καυστήρες θα ανάβουν μόνο όταν η εστία είναι ενεργοποιημένη.

##### Χρησιμοποιήση του φούρνου

1. Τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα ή το ταψί και κλείστε την πόρτα. α. Μην χρησιμοποιείτε δοχεία απο χαρτί ή πλαστικό για ψήσιμο.

β. Χρησιμοποιήστε ταψί για ψήσιμο μικρά μεγέθους των τεμαχίων ή τροφίμων που απελευθερώνουν υγρά κατά το μαγείρεμα.

γ. Διανείμετε τη το φαγητό ομοιόμορφα πάνω στο πλέγμα.

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία μαγειρέματος.
3. Μόλις το φαγητό είναι έτοιμο, επιστρέψτε τα κλειδιά για διαχείριση της Θεσής "Off" και χρησιμοποιήστε τη λαβή ή γάντια φούρνου, για να αφαιρέσετε το φαγητό από το φούρνο.
4. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

##### Λειτουργίες του φούρνου

Ανώτερο θερμαντήρας

Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για το ψήσιμο του ψωμιού, κοτόπουλου, λουκάνικων, χοιρινού και μπέικον.

Κάτω θερμαντήρας

Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα όλα τα γεύματα σε μια συμβατική μέθοδο, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Κάτω + άνω θερμαντήρας

Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για τις πατάτες ψησίματος, κρέατων, λαχανικών, ημι έτοιμων γευμάτων, κατσαρόλες μαγειρέματος για στιφάδο, για προετοιμασία γλυκά και επιδόρπια.

Χρησιμοποιήση εστιών

Χρησιμοποιήστε τις εστιες για μαγείρεμα όλα τα γεύματα.

Γκριλ με ανεμιστήρα 

Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για το ψήσιμο του ψωμιού και ψητό κοτόπουλο, λουκάνικο, χοιρινές μπριζόλες και μπέικον. Χρησιμοποιείται με τη λειτουργία μεταγωγή, θα διαρκέσει περισσότερος χρόνος.

Μεταγωγή με τη ανεμιστήρα

Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για τις πατάτες ψησίματος, το κρέας και τα λαχανικά, έτοιμα γεύματα, ραγού, βραστά, ψωμιά, γλυκά και επιδόρπια. Χρησιμοποιείται με τη λειτουργία μεταγωγή, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

##### Μαγειρικά σκεύη

1. Κατάλληλα σκεύη για μαγείρεμα είναι όλα τα δοχεία που κατασκευάζονται από φερρίτη υλικά όπως εμαγιέ δοχεία από χάλυβα, τα δοχεία που είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο χάλυβα. Τα δοχεία πρέπει να έχουν επίπεδη βάση με διάμετρο από 85 έως 180 χιλιοστά και το κάλυμμα.
2. Μη χρησιμοποιείτε δοχεία κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή χαλκό και με διάμετρο στο κάτω μέρος μεγαλύτερο από τη μεγαλύτερη εστία.

##### Οδηγίες Χρήσης

* + Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
  + Τοποθετήστε το διακόπτη για λειτουργία επιλογής της θέσης (μεγάλη κουζίνα), (μικρή κουζίνα).

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό! Ο φούρνος έχει εύκολο για καθάρισμα επικάλυψη. Σκουπίστε τα τοιχώματα του φούρνου με υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, σκληρά απορρυπαντικά και σπάτουλες, διότι θα καταστρέψουν την επικάλυψη. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων. Σκουπίστε την πόρτα με υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε με χαρτί ή στεγνό πανί.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση: 220V-240V~, 50/60Hz


Μέγιστη ισχύς: 3100W

Εστίες ισχύος: 1 x 800, 1x1200 = 2000W Ισχύς φούρνου: 1100W

Όγκος του φούρνου: 38 λίτρα

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), με μειωμένη σωματική, αισθητική, ή διανοητική ικανότητα, ή με έλλειψη σχετικής πείρας και γνώσης, αν δεν παρέχεται η αναγκαία επιτήρηση, ή οι οδηγίες, σχετικά με την χρήση της συσκευής, από άτομο υπεύθυνο, για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να µην παίζουν µε την συσκευή.

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το προϊόν αναπτύσσεται και κατασκευάζεται από υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που

μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό σε τοπικό κέντρο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής μεταχειρισμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

 **Αυτό το προϊόν έχει αναπτυχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και απαιτήσεις.**

**CUPTOR ELECTRIC**

# RP51441A38 MANUAL DE UTILIZARE



**Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe viitoare!**

## NUMAI PENTRU UZ CASNIC!

#### MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiţi următoarele instrucţiuni cu atenţie înainte de a utiliza produsul, inclusiv urmatoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați mânerele sau butoanele.
3. Copiii nu recunosc pericolele care pot să apară la utilizarea aparatelor electrice. Ţineţi copiii departe de aparat. Vă rugăm să fiţi foarte atenţi la utilizarea aparatului în cazul în care sunt copii în apropiere!
4. Pentru a preveni șocurile electrice, nu scufundați aparatul și cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
5. Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a tejghelei, ori să se atingă de suprafeţe fierbinţi sau muchii ascuţite.
6. Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul sunt deteriorate. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de producător, de un centru de service autorizat sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
7. Utilizarea accesorilor și a atașamentelor care nu sunt aprobate de către producător poate duce la incendii, șoc electric sau rănirea utilizatorului.
8. Nu amplasați aparatul în apropierea surselor de căldură. Nu așezați produsul pe sau lângă un arzător electric/gaz sau într-un cuptor încălzit. Nu așezați produsul pe sau lângă un arzător electric/gaz sau într-un cuptor convențional încălzit sau microunde).
9. In jurul cuptorului e nevoie de un spatiu liber de minimum 12 cm cu scopul de a asigura circulația adecvată a aerului.
10. Scoateți aparatul din priză atunci când nu este în uz și înainte de curățare. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a monta sau demonta accesoriile și înainte de curățare.
11. Nu acoperiți nici o parte a aparatului cu folie metalică. Acest lucru poate cauzasupraîncălzirea unității și poate duce la pericol de incendiu sau electrocutare.
12. Fiţi extrem de atent atunci când scoateți tavă sau miscati-o cu grăsimea fierbinte sau cu altul lichid fierbinte.
13. Nu curățați cuptorul cu bureţi abrazivi sau de sârmă sau răzuitoare metalice. Acest lucru poate duce la șoc electric.
14. Este posibil incendiu în cazul în care cuptorul este acoperit sau plasat în apropierea materialelor inflamabile, inclusiv perdele, draperii, pereți cu tapete și altele asemenea. Nu depozitați obiecte pe cuptor până când acesta funcționează.
15. Fiţi extrem de atent atunci când utilizati recipiente fabricate din alte materiale decât metal și sticlă termorezistenta.
16. Nu așezați obiecte în cuptorul produse din: carton, plastic, hârtie și altele asemenea.
17. Nu depozitați alte obiecte în cuptor, cu excepția accesoriile originale furnizate atunci când nu este în uz.
18. Înainte de a opri aparatul, așezați toate comenzile setate la pozitie "Oprit". Țineți întotdeauna ștecherul și nu de cablu efectiv.
19. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie în timpul utilizării cuptorului. Folosiţi întotdeauna mănuşi

de protecţie pentru a scoate sau a pune în interior accesorii sau vase cu mancarile.

1. Acest cuptor este echipat cu o ușă de sticla termorezistenta. Sticla este mai rezistenta și mai durabile decât fibra de sticlă obişnuită. Aveţi grijă să nu zgâriaţi şi să nu deterioraţi suprafaţa de sticlă si marginile sale. În cazul prejudicilor existente pe marginile sau zgârieturilor, va rugam sa contactați un centru de service autorizat pentru inspecție sau reparații.
2. Nu folosiți aparatul în exterior.
3. Folosiţi aparatul numai conform destinaţiei, respectiv conform prezentelor instrucţiuni de folosire.
4. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
5. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul este în funcțiune.
6. Ușa de sticlă nu poate lua sarcină în poziția deschisă. Nu puneți nimic pe ușă în timp ce este deschisă.
7. Acest aparat nu este proiectat pentru a lucra sub influența cronometre externe sau sub controlul de la distanță.
8. În cazul în care suprafața plăcilor este zgâriată sau spartăvă rugăm să opriți aparatul pentru a preveni șocul electric. Contactați centrul de service autorizat.
9. Atentie, suprafete fierbinti! Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul este în funcțiune. Nu atingeți suprafețele fierbinți, utilizați mânere și butoane.
10. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsa de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor .
11. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
12. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către centru de service autorizat sau de către o persoană calificată pentru a evita pericolul.

## SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!


##### Înainte de prima utilizare a dispozitivului:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi.
2. Asigurați-vă că aparatul este scos din priză și toate butoanele și comutatoarele sunt setate la pozitie "oprita".
3. Înainte de a utiliza pentru prima dată cuptorul, despachetați toate tăvile și grilele și spălați-le cu apă caldă și detergent. Tăvile de copt şi grătarele sunt sunt potrivite pentru mașini de spălat vase.
4. Usucati toate accesoriile și băgati-le în cuptor. Conectaţi aparatul la o priză . Acum sunteți gata să folosiți noul cuptor dumneavoatra.
5. Dupa asezarea tuturor accesoriilor si după conectarea aparatului, este recomandat sa porniți cuptorul la temperatura maximă si sa lăsaţi-l să funcţioneze în gol la aproximativ de 15 minute în scopul de a arde restul lubrifianților de la procesul de producție.

##### La prima utilizare a cuptorului:

1. Înainte de a racorda aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe plăcuţa cu date tehnice este conformă cu tensiunea reţelei din casa dvs.
2. Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a tejghelei, pentru ca acesta poate fi tras de copii.
3. În caz de deteriorare a cablului dealimentare, nu utilizați aparatul până când înlocuiti cablul.
4. Reparaţiile trebuie să fie efectuate exclusiv de către centrul de service producător autorizat sau către persoane calificate pentru a evita riscul de accident.

#### DESCRIEREA APARATULUI



* 1. Ochiul pe partea stanga
  2. Ochiul pe partea dreapta
  3. Termostatul ochiului din partea dreaptă
  4. Termostatul ochiului din partea stanga
  5. Termostatul cuptorului
  6. Tasta de selectare a functiei (cuptor)
  7. Indicatorul luminous pentru plita pornita
  8. Indicatorul luminos pentru cuptor
  9. Încălzitor
  10. Capac de sticlă
  11. Mânerul ușii
  12. Grătar
  13. Tavă
  14. Mânerul pentru tava si gratar

**Ochiul stâng / drept** : Este potrivit pentru gătirea tuturor tipurilor de mancarii.

**Taste:** Reglarea temperaturii a plitelor si a cuptorului si se foloseste pentru selectarea functiei. **Grătarul:** Pentru coacere, grătar și de gătit diferite feluri de mâncare în caserole. Puteti pune tava pe gratar.


**Tavă:** Pentru gătirea tuturor tipurilor de mancarii, care conțin sau care prezintă scurgeri de apă sau grăsime în timpul de gătit.

**Mânerul ușii:** Mâner rezistent la caldura pentru protecția mâinilor.

**Ușă de sticlă:** Sticlă termorezistentă transparent permite observarea procesului de preparare a felurilor de mancare.

**Mânerul pentru tava si gratar:** acesta permite scoaterea confortabilă a tăvilor de copt si a grătarului pentru a proteja mâinile de arsuri.

#### PANOU DE CONTROL



Selectarea funcţiei: Selectați funcția dorită de gătit.

* Ochiul stâng
* Ochiul drept

**Regulator de temperatură:** Interval de reglare între 90 - 230 ° C, Selectați temperatura în funcție

de rețetă.

**Selectarea funcției a cuptorului:** Selectați funcția dorită a cuptorului.

Încălzitor superior. Functioneza numai incălzitorul superior.

Încălzitor inferior. Functioneza numai incălzitorul inferior.

Încălzitor inferior + Încălzitor superior: Ambele încălzitoare lucreaza.

Grătar cu ventilator

Convecție cu ventilator

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

**NOTĂ:** Cuptorul siochiurile pot lucra simultan.

Puneti cuptorul pe o suprafață plană si stabilă. Nu utilizaţi aceeaşi priză pentru conectarea mai multor aparate electrice unde este conectat cuptorul acest. **Nu conectaţi un alt aparat la acceaşi priză.**

Conectați aparatul la priză. Indicatorul luminos roșu pentru pornire se va aprinde. Indicatorul ochiurilor se va aprinde doar atunci când aparatul este pornit.

##### Utilizarea cuptorului

* + 1. Puneti mâncarea pe grătar sau tavă și închideți ușa.
       1. Nu folosiți vasele de hârtie sau plastic pentru copt.
       2. Utilizați tava de copt pentru coacerea produselor cu particulele mici sau alimentele care eliberează lichide în timpul gătitului.
       3. Distribuiti mâncarea în mod egal pe grila.
    2. Conectați aparatul în priză.
    3. Setați temperatura dorită și selectați funcția de gătit dorită.
    4. Odată ce mâncarea este gata, returnati comutatorul de control în poziţie “oprita” si folositi mânerul sau mănuși de protective pentru a lua mancarea din cuptor.
    5. Scoateți aparatul din priză.

### Funcţiile cuptorului

##### Încălzitor superior

Această funcție este potrivită pentru coacere de paine, coacere de pui, coacere de cârnat, pregatire bucăților carnii de porc si bacon.

##### Încălzitor inferior

Această funcție este potrivită pentru a găti toate mancarii într-o metodă convențională, dar durează mai mult timp.

##### Încălzitor inferior + Încălzitor superior

Functia este potrivita pentru cartofii de copt, carne, legume, produsele semipreparate, gatire în caserole de tocane, prepararea de dulciuri și deserturi.

Grătar cu ventilator 

Această setare este ideală pentru pregatirea pâinii și a carnii de pui la grătar, a cârnaților, a cotletelor de porc și slăninii. Dacă foloșiți această setare cu funcția convențională, atunci trebuie să știți că procesul de gatire va dura considerabil mai mult timp.

Convecție cu ventilator 

Setările sunt ideale pentru pregatirea cartofilor la cuptor, a carnii și a legumelor, a carnii gata, a tocanelor, a pâinelor, a prăjiturilor și a deserturilor. Dacă foloșiți această setare cu funcția convențională, atunci trebuie să știți că procesul de gatire va dura considerabil mai mult timp.

##### Utilizarea plăcilor

Folositi plitele pentru pregătirea tuturor tipurilor de mancarii.

##### Vasele de gatit

1. Vasele adecvate sunt toate vasele construite din materiale de ferită, cum ar fi vasele de oțel emailat, vase din fontă și oțel inoxidabil. Vasele de gatit trebuie să aibă un fund plat, cu un diametru de la 145 pana la 180 mm și capac.
2. Nu folosiți vasele fabricate din aluminiu si din cupru si având un diametru mai mare decat diametrul fundului al plitei mai mare.

##### Instrucţiuni de utilizare

* + Conectaţi aparatul la o priză electric.
  + Puneti comutatorul de functii in pozitia  (plita mare),  (plita mica).

#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

OPRITI INTOTDEAUNA APARATUL SI DECONECTATI-L DE LA PRIZA SI LASATI-L SA SE RACEASCA COMPLET INAINTE DE A-L CURATA!

Operaţiunea de curăţare a cuptorului este foarte usoara datorita acoperirii sa. Ștergeti pereții cuptorului cu o cârpă umedă. Nu folosiți niciodata obiecte ascutite sau de metal, detergenti abrazivi si spatule, deoarece acestea vor deteriora finisajul. Spalati toate accesoriile în apă caldă cu săpun sau în mașina de spălat vase. Ștergeti ușa cu o cârpă umedă, apoi usucati cu hârtie sau o cârpă uscată.

#### SPECIFICATIE TEHNICA

Tensiunea nominală: 220V-240V~, 50/60Hz


Putere maximă: 3100W

Puterea de incalzire a ochiurilor : 1x 800, 1x1200 = 2000W Puterea cuptorului: 1100W

Capacitatea cuptorului: 38 litri

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale, sau lipsa de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice (DEEE).

Produsul este dezvoltat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate. Acest simbol înseamnă că echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de deșeurile menajere. Vă rugăm să aruncați acest echipament la un centru local

de colectare/reciclare a deșeurilor.

Există sisteme separate pentru colectarea produselor electrice și electronice uzate. Vă rugăm să ne ajutați să

protejăm mediul

 **Acest produs a fost dezvoltat și îndeplinește toate directivele și cerințele europene.**